Chanfrein pour limiter pertes régulieres en admission/echappement

Forme du trou d’entrée melange (ovale ? +/- large), section assez grande que l’entrée carbu

Pression à l’explosion : contrainte fléchissante

Rapport de compression : 9.5 -> Pression max ~9.5MPa. F~450N